|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **Α.** | **ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** |  |  |  |
|  | Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων υψηλών στροφών, 23Kg. Το πλυντήριο να είναι μετωπικού τύπου σύγχρονης επαγγελματικής ευρωπαϊκής κατασκευής, ηλεκτροθερμαινόμενο, κατάλληλο για το πλύσιμο διαφορετικών ειδών ιματισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| **Β.** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** |  |  |  |
| 1 | Φόρτωση 23kg | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Οι εξωτερικές καθαρές διαστάσεις του μηχανήματος δεν πρέπει να ξεπερνούν: 135 (Υ) x 89 (Π) x 110 (Β) εκατοστά. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Το καθαρό βάρος του πλυντηρίου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 450 κιλά. |  |  |  |
| 4 | Να είναι υψηλόστροφο με συντελεστή στυψίματος 350G και μέγιστη ταχύτητα στυψίματος 947rpm. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να διαθέτει κινητήρα Inverter για μικρή κατανάλωση ρεύματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Το τύμπανο να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο συνολικός όγκος του εσωτερικού τυμπάνου να είναι 215 λίτρων. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο θόρυβος λειτουργίας του πλυντηρίου κατά την φάση του στυψίματος να μην ξεπερνά τα 80 dΒΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να διαθέτει παροχή ζεστού και κρύου νερού. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να διαθέτει υψηλό αριθμό προγραμμάτων (τουλάχιστον 150). | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Το κλείσιμο της πόρτας να είναι αυτόματο. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Για λόγους ασφαλείας η μηχανή να φέρει σύστημα αυτόματου σταματήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να υπάρχει σύστημα απορρόφησης κραδασμών PBS. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να διαθέτει οθόνη LCD. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Η εκπαίδευση του προσωπικού χρήσης και των τεχνικών συντήρησης να γίνουν με ευθύνη του αναδόχου μετά την παράδοση του εξοπλισμού σε λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να δοθούν με την παράδοση σε λειτουργία στο νοσοκομείο τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Το μηχάνημα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών. | ΝΑΙ |  |  |

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**